# Architecture
BR2_arm=y
BR2_arm920t=y

# Serial port
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttySAC0"

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_2K_128K=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_PAGESIZE=0x800
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_EBSIZE=0x20000
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NOCLEANMARKER=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_LE=y
BR2_TARGET_ROOTFS_TAR=y


# Lock down headers to avoid breaking with new defaults
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.0.4"

# Bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mini2440"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_TARBALL=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_TARBALL_LOCATION="http://repo.or.cz/w/u-boot-openmoko/mini2440.git/snapshot/dev-mini2440-stable.tar.gz"

#
# Kernel
#
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="3.0.4"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="mini2440"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
