# Architecture
BR2_arm=y
BR2_arm926t=y

# Lock down headers to avoid breaking with new defaults
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.13.2"

# System
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="apf27"
BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Armadeus development platform !"
BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_DEVTMPFS=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS=y
BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS_MAXLEBCNT=2047
BR2_TARGET_ROOTFS_UBI=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="3.13.2"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/armadeus/apf27/linux-3.13.config"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0xA0008000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx27-apf27dev"

# U-boot
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="apf27"
