# Architecture
BR2_avr32=y

# Lock down kernel headers version, to match the kernel version used
# below.
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.9.11"

# Filesystems
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_FLASH_128=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_PAGESIZE=0x1000
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_EBSIZE=0x20000
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NOCLEANMARKER=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_BE=y
BR2_TARGET_ROOTFS_TAR=y
BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_NONE=y

# Bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="atngw100"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2010.09"

# Kernel. Locked to 3.9.x, because 3.10.x fails to build with
# relocation truncated to fit: R_AVR32_16N_PCREL against symbol
# `_ctype'
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="3.9.11"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="atngw100"
