# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/linux-2.6-imx.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_3.0.35_4.1.0"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx6"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx6q_sabresd"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/uboot-imx.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_3.0.35_4.1.0"
