# Architecture
BR2_powerpc=y
BR2_powerpc_8548=y

# Filesystem
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_CUSTOM=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_CUSTOM_PAGESIZE=0x20
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_CUSTOM_EBSIZE=0x20000

# Lock headers version to match and avoid breakage
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.13.6"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_13=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="3.13.6"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/freescale/p1010rdb/linux-3.13.config"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="p1010rdb"

# Serial port config
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyS0"

# Bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="P1010RDB-PA_NOR"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2014.01"
